BMECTE C ПАПОЙ
ГОРЯЧАЯ ВОДА ИЗ
ХОЛОДИЛЬНИКА
Наступила весна. He за горами и лето. Во многих регионах спграны уже начался дачнъьй сезон. Так чтпо салгое время подулгагпъ об устпройспгве летпнего дугиа.
Можно, конечно, купить электрический бак-нагрева-тель на 50, а то и на 100 л (возможно, он у вас на даче уже есть). Но стоит ли летом, когда светит солнце, ис-пользовать вместо его бесплатной энергии платное элек-тричество? Так что не поленитесь и найдите на автомо-бильной свалке старый топливный бак вместимостью литров на сорок. Он хорошо подходит по двум причи-нам. Во-первых, сам бак плоский, а значит, его содер-жимое будет быстрее прогреваться. Во-вторых, в верх-ней части бака есть широкая горловина с крышкой, которая ранее служила для залива топлива и теперь вполне подойдет, чтобы заливать в бак воду. А в ниж-ней части бака есть трубка топливопровода, по которой горючее подавалось в мотор. Через эту трубку нагрев-шаяся вода и будет сливаться вниз через разбрызгива-тель от старой лейки или домашнего душа. Продают-ся такие разбрызгиватели вместе со шлангами и в ма-газинах сантехники.

[image: ]Схема душевой установки с кол-лектором от холодильника. Циф-рами обозначено: 1 — горячая вода; 2 — вентиль сброса давле-ния; 3 — слив горячей воды; 4 — запорный вентиль; 5 — вентиль подпитки; 6 — холодная вода; 7 — подача холодной воды; 8 — слив-ной вентиль.
[image: ]Ну а чтобы вода лилась лишь тогда, кргда вам это нужно, между трубкой топливопровода и шлангом душа врезается вен-тиль, перекрывающий воду, когда она не нужна.
Перед установкой на крышу будочки или кабинки летнего душа бак нужно хорошенько промыть изнутри и покрасить снаружи в черный цвет, чтобы вода прогревалась быстрее.
Если есть возможность, мож-но построить летний душ более сложной конструкции, но и бо-лее эффективный. Его принци-пиальная схема показана на ри-сунке.
Основой для данной конст-рукции может послужить вы-шедший из строя холодильник. На дачах такие холодильники иногда служат вместо шкафов. Ну и пусть себе служит. Вам от такого холодильника понадо-бится лишь змеевик, располо-женный на задней стенке, по которому некогда протекал хла-дагент. Эта летучая жидкость, скорее всего, давно испарилась, вследствие образовавшейся течи в системе; такова наиболее час-тая причина выхода холодиль-ников из строя.
Аккуратно отделите змеевик от задней стенки холодильника вместе с элементами крепления. Подберите лист фанеры толщи-ной примерно 6 — 10 мм или сколотите деревянный шит та-ких размеров, чтобы на нем по-
1. Сборка щита.
2. Накрываем   конструк-
цию стеклом и проклеива-
ем по периметру скотчем.
3.	Самодельный   солнеч-
ный коллектор готов.
местился змеевик вашего холодильника. А перед тем, как укрепить змеевик на щите, прибейте к нему лист оцинкованного кровельного железа, чтобы он отражал солнечные лучи и прогревал змеевик снизу. Можно вме-сто жести использовать пищевую фольгу, которую нуж-но наклеить на щит.
Края щита для прочности можно обрамить деревян-ными брусками толщиной 4 — 5 см или даже потолще. Прикрепите змеевик на щит, используя его штатные крепления. А сверху для защиты от пыли и грязи его можно прикрыть листом органического или обычного оконного стекла.
Теперь щит устанавливается на подставку под углом в 30 — 45 градусов на крыше будочки душа с таким рас-четом, чтобы его плоскость была направлена в южную часть небосклона. Именно там в наших широтах нахо-дится солнце в середине дня. А чтобы стекло от жары не поехало, в нижней части рамы необходимо вкрутить па-рочку шурупов, которые будут служить упорами.
После этого приступаем к монтажу системы водоснаб-жения нашего душа. Она включает в себя бак для акку-мулирования горячей воды и систему трубопроводов с вентилями, как показано на схеме.
Подача холодной воды в систему осуществляется из водопровода. Если же его на участке нет, воду в бак придется заливать вручную. Предусмотрите для этого горловину с крышкой в верхней части водяного бака.
Циркуляция воды в системе по идее происходит вслед-ствие естественной конвекции. При нагреве вода в змееви-ке-коллекторе расширяется, становится менее плотной, поднимается вверх по трубке и через трубу поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора. В результате более прохладная вода у днища бака вытесняется и перетекает по другой трубе в нижнюю часть коллектора, где, в свою очередь, нагревается и поднимается в бак.
Пока светит солнце, вода будет постоянно циркулиро-вать по этому контуру, все более нагреваясь. Вследствие того, что бак приподнят над коллектором, ночью холод-ная вода будет оставаться в нижней точке системы (на дне коллектора), в то время как теплая вода останется в баке.
А. ПЕТРОВ


Ахуйн нөхцөл халуун ус бий болгох нь
Хавар ирлээ. Зүгээр л халуун, зуны улиралд эргэн тойрон хаа сайгүй халууцсан хүмүүс. Олон бүс нутагт аль хэдийн дулаан улирал эхэлсэн байна. Шийдварлэх энгийн асуудлууд үргэлжилсээр....
Та мэдээж цахилгаан ус халаагуур худалдан авах боломжтой, хэмжээний хувьд 50 литр тэр ч байтугай 100 литрийн багтаамжтай байж болох юм. (магадгүй та аль хэдийнээ худалдаад авсан ч байж магадгүй, танай гэр оронд байдаг ч байж болох юм). Харин зуны улиралд нарны элч хамгийн их байдаг үед үнэ төлбөргүй энерги байхад электрон эрчим хүчний тооцоонд цалин хөлсөө үрэх нь харамсалтай юм? Тиймээс залхууралгүй хаягдал материал ашиглан дараах байгууламжийг хийх хэрэгтэй. үүнд автомашины дөчин литрийн багтаамж бүхий хуучин түлшний сав хэрэгтэй байдаг. Энэ нь хоёр шалтгааны улмаас сайн байдаг. Нэгдүгээрт, тус савны агуулгыг хурдан хугацаанд халааж болно гэсэн үг бөгөөд хэлбэр нь хавтгай байршилтай байдаг нь давуу талтай байдаг. Хоёрдугаарт, савны дээд хэсэгт байх урьд нь түлш авхад үйлчилж байсан хавхлага нь банкыг усаар дүүргэхэд маш тохиромжтой юм. Тагтай ба хавхлагтай боловч тоос шороо дотогш оруулахгүй сайн талтай. Мөн савны ёроолд түлшийг хөдөлгүүрт хүргэхэд зориулагдсан дамжуулах хоолой байршсан байдаг. Хоёрд усалгааны болон сантехникийн зориулалттай дамжуулах хоолой холбогчуудтай нь худалдан авдаг. Худалдааны газруудаар сантехникийн хоолой болон шүршүүрүүд олон төрлөөрөө маш элбэг байдаг.

[image: ]Халуун ус бий болгох байгууламжийн схем: 
1 – хүйтэн ус дамжуулах хоолой, 2 – ус нэмэх хавхлага, 3 – ус татсан шугам, 5- усны хоолой, 6-хүйтэн ус, 7 – илүүдэл ус, 8-халуун ба хүйтэн ус холигч
[image: ]Зуны шүршүүр олон янз нарийн төвөгтөй байж болох ч хэрэв ашиглашдах материал нь бэлэн бол зураг1 дэх арга илүү үр дүнтэй. Түүний зарчимыг схем зураг дээр харуулав. Хөргөгчний сетикыг ашиглан усыг халааж байгаа юм. Хаягдал болсон хөргөгчний арын хананд байрлах ороомог сетикээр дамжуулан усыг урсгахдаа тугалган цаасны тусламжтай нарны гэрлийн дулааныг нэмэгдүүлэн шаардлагатай дулааныг бий болгож дундуур нь урсах усыг халаана.
Зураг 2-д бас нэгэн хувилбарыг харуулсан байна. Хөргөгчний сетикыг ус бүхий байгууламжид оруулан өмнөх зарчимтай төстөй аргаар усыг халаана. Бэхэлгээгээр хөргөгчний сетикыг арын ханнаас нь хөндий тогтооно. Ойролцоогоор арын ханнаас 10 мм зайтай байвал зүгээр. Зохион бүтээхдээ 1-д Хүрээ модыг угсарч бий болгох, 2-д Тугалган цаас юмуу цайрдсан хуудсан төмөрийг байрлуулах, 3-д Хөргөгчний сетикыг байрлуулах бусад хоолой, хаалт, тогтоогч зэргийг угсарах ажил хийгдэнэ.
Ороомгийг халаах нарны энергийг нэмэгдүүлэх гол ажилыг цайрдсан төмөр гүйцэтгэх ба хуудас төмөрийн оронд нэгэн жигд хуудсан цагаан тугалга, мөнгөн цаас зэргийг ашигладаг боловч найдвартай байдлаа бодвол металл байх нь зүйтэй.
Хүрээ рамыг 4-5 см-ын хэмжээтэй брусээр хийн эрэгтэй хадаасаар холбоход л болно. Бэлэн болсон хавтангаа гадаа байрлуулах бөгөөд нарны гэрэлийн чиглэлд дагаж эргүүлж байхаар тооцон тухан хэсэгт нь уян холбоос оруулан байшингийнхаа дээвэрт эсвэл нэр шууд байнга тусч байх газарт байршуулана. 
Мөн тоос, шорооноос хамгаалах зорилгоор дээд талд нь хаалт байдлаар органик эсвэл ердийн цонхны шилээр хаалт хийж болно. Түүний гадаргуу тэнгэрийн өмнөд хэсэг рүү буюу 35-45 хэмээр хазайж суурилагдсан байна. Энэ нь манай өргөрөгт үд дунд буюу 13-15 цагийн орчимд нарны эгц тусгал байрладаг хэмжээс юм. 
Ингээд бидний бий болгосон ус хангамжийн систем бэлэн болно. Халуун ус хангамжийн системийнхээ тусламжтайгаар тав тухтай орчинд үүсгэж ямар ч зардалгүйгээр сэрүүцэх боломж бүрдэж байгаа юм.  Мөн системд хүйтэн усны нэмэх хангах аргачилалаа боловсронгуй байдлаар шийдвэрлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Түүний саванд усыг гар аргаар нэмж болох боловч төвлөрсөн шугам, хүнсний ногоо тарийлангийн талбай зэргийн услалтын систем, гүний худагын ус шахах насос зэрэгт холбон шаардлагатай үед зохих усаар хангах зэргээр боловсронгуй болгох нь чухал юм.
Онолын хувьд усны эргэлтийн систем нь байгалийн конвекцийн улмаас гардаг. Халсан ус болон банкнаас шууд ирэх хүйтэн ус хоёрыг холигчын тусламжтайгаар өөртөө тохируулан ашиглахаар зохион бүтээсэнийг эхний зурагт харуулсан. Эдгээрээс гадна анхаарах хэд хэдэн зүйл байна. Үүнд:
Нар гэрэлтүүлсэн нөхцөлд халуун ус тасралтгүй баяжигдэх боловч нарны туяа хурц биш туссан намар орой болон өвлийн улиралд ашиглах боломжгүй систем учир хүйтэн сэрүүний улирал болон сүүдэртэй үед илүү халуун ус гаргахын тулд цахилгаан халаагчыг хавсарган ашиглах нь чухал юм. Гэхдээ энэ нь эргээд таны санхүүгийн асуудалыг нэмэгдүүлэх дутагдалтай талтай билээ. 
Нийтэлсэн: А.Петров
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